|  |  |
| --- | --- |
|  | **Մեղմացնող միջոցառումներ** |
| **Ծրագրի****գործողություններ** | **Շրջակա միջավայրի****վրա հնարավոր****ազդեցություններ** | **Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ** | **Պատասխանատու մարմին** | **Մոնիտորինգի****պատասխանատու մարմին** | **Մեղմացնող****միջոցառումների****ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է ծրագրի արժեքի մոտ 1.2-1,5%** |
|  | **ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ** |
| 1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և դրական եզրակացության ձեռքբերում
 | Գործունեությունը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություններ շրջակա միջավայրի վրա և ըստ ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի պահանջում է բնապահպանական պետական փորձաքննություն:  | * 1. Մշակվել և ՇՄՆ է ներկայացվել ՆԳՀ հաշվետվությունը՝ ՇՄՆ է ներկայացվել ՆԳՀ հաշվետվությունը և ձեռք է բերվել փորձագիտական դրական (19/08/2021, ԲՓ 0151-21) եզրակացություն ։
 |  «Մովարթստուդիո» ՍՊԸ |  |  |
| 1. Հասարակական լսումներ, հանրության իրազեկում
 | Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են Ծրագրի ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ: | * 1. ՍԱԲ ծրագրի, դպրոցի կառուցման նախագծի և ԲԿՊ-ի վերաբերյալ հանրային քննարկումն իրականացվել է 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 11:00-ին՝ «Zoom» առցանց հավելվածով և 2021 թվականի օգոստոսի 8-ին, ժամը 11:00-ին՝ Աբովյանի համայնաքապետարանում: Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունները տպագրվել են «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում՝ ըստ գործող կարգի։
	2. Հանրային լսումներում ներկայացվել է նաև Բողոքների Անդրադարձման Մեխանիզմն (ԲԱՄ), որի ներդրումը կիրականացվի ՀՏԶՀ-ի կողմից սահմանված մեխանիզմին համաձայն (զանգահարել ՀՏԶՀ-ի թեժ գիծ և/կամ տես 4.1 ենթակետ):
 | ՀՏԶՀ,«Մովարթստուդիո» ՍՊԸ,Դպրոցի տնօրինություն,Աբովյանի համայնքապետարան |  |  |
| 1. Մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերի պատրաստում
 | ԲԿՊ-ի պահանջները անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանականբացասականազդեցություններ՝ դպրոցիշինարարության և շահագործման փուլերում: | * 1. Աշխատանքային նախագիծն անհրաժեշտ է մշակել հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում:
 | ՀՏԶՀ |  |  |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ (ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)** |
|  | **1.Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան** |
| 1. Շինարարական հրապարակի

բոլոր գործողությունները | ԲԿՊ-ի և դպրոցի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման: Շինհրապարակին կից և շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող մարդկանց ցանկացած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ մահը վտանգավոր նյութերի, շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորման և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով անընդունելի է և կպահանջի համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում: | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում:
	2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար. ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, պաստառներ այլ:
	3. Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոների խախտման դեպքերը, մասնավորապես չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը շինհրապարակում:
	4. Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում:
	5. Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժ օգնության դեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում:
	6. Բանվորական և այլ անձնակազմը պետք է ապահովվի սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ սարքավորումով, ինչպես նաև անհրաժեշտ է նախատեսել լծակներ դրանց կիրառումն ապահովելու համար:
	7. Բարձրության (≥ 1․5 մ) վրա աշխատանքներում, մասնավորապես, հավաքովի շինարարական աստիճանների կառուցվածքներում պատշաճ մակարդակով իրականացնել անվտանգության միջոցառումները (անվտանգության բազրիք, տեսանելիության ժապավեններ, նշաններ, տախտակամած և այլն)։
	8. Բարձրության վրա աշխատանքներում անհրաժեշտ է բանվորներին տրամադրել անվտանգության գոտիներ։ Իրականացնել պատշաճ մակարդակով հրահանգավորում, որպեսզի աշխատանքները իրականացնելիս բանվորները պարտադիր կրեն անվտանգության գոտիներ։
	9. Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել փլուզման վտանգ ունեցող կառույցների ամրակալում դպրոցի հին շենքի ապամոնտաժման գործողություններում։
	10. Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել և հաշվետվության ձևով ներկայացնել ՀՏԶՀ-ին:
	11. Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում:
	12. Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը:
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
| Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ | Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածում և աշխատակիցների առողջական վիճակով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ծավալների կրճատում։ | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու (այսուհետ՝ պատասխանատու)։
	2. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում պարբերաբար իրականացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։
	3. Անհրաժեշտ է շին.հրապարակում ապահովել COVID19-ի մասին և հիմնական պաշտպանական միջոցների մասին պաստառներով: Պաստառները պետք է փակցված լինեն տեսանելի վայրերում։
	4. Անրաժեշտ է հրապարակում ապահովվել օգտագործված դիմակների և ձեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամաններ։
	5. Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ կատարել նշումներ ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավածության, բնորոշ սիմպտոմների վերաբերյալ նշումներ։
	6. Անհրաժեշտ է հրապարակում իրականացնել մաքրության և աշխատանքային տարածքի, մակերեսների և գործիքների ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակահատվածում:
	7. Անհրաժեշտ է բոլոր աշխատողներին տրամադրել ապահովել պաշտպանիչ դիմակներով, ձեռնոցներով և COVID19-ի այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով։
	8. Հրապարակում ախատանքային հանդիպում/քննարկումներն, ինչպես նաև դասընթացներ և ուսումնական այլ քննարկումներն անհրաժեշտ է կատարել բացօթյա տարածքում, աշխատողների հիմնական կազմի և նվազագույն քանակով աշխատողների ներգրավվածությամբ և պահապանելով սոցիալական՝ 1.5-2 մ, հեռավորություն։
	9. Անհրաժեշտ է շինարարական հրապարակում ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկները և անձեռոցիկներ։
	10. Անհրաժետ է շինարարական հրապարակում ապահովել ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, արմնկային կամ ոտնակային (ցանկալի է) կառավարման ծորակներով օճառներ, իսկ դրանց բացակայության/անհնարինության դեպքում անմիջապես ապահովել ախտահանիչ (ալկոհոլի հիմքով) հեղուկով։
	11. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափել օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին և կատարել համապատասխան նշումներ ջերմաչափման գրանցամատյանում:
	12. Անհրաժեշտ է բացառել սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ:
	13. Շինարարական հրապարակում բոլոր աշխատողներն անհրաժեշտ է պարտադիր կրեն պաշտպանիչ դիմակներ, բացառությամբ ՀՀ առողջապահության նախարարի N 29-Ն հրամանով (11/09/2020թ․) նախատեսված դեպքերի ։
	14. Անհրաժեշտ է հրապարակում ապահովել սնվելու համար նախատեսված բացօթյա տարածք, միաժամանակ ապահովելով ջրով և օճառով լվացվելու, ձեռքերի ախտահանման միջոցառումները և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։
	15. Աշխատողների ընդմիջումն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանափակ թվով մարդկանցով և նախապես պլանավորված գրաֆիկով/հերթափոխով։
	16. Անհրաժեշտ է շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանել նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, իսկ աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանել նախքան աշխատանքի մեկնարկը:
	17. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է բացառել անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, ինչպես նաև իրականացնել համատեղ օգտագործվող գործիքների ախտահանում մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։
	18. Անհրաժեշտ է գրանցել շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, այդ թվում` տեղաբնակների, բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցամատյանում։
	19. Անհրաժեշտ է պատշաճ մակարդակով լրացնել և ՀՏԶՀ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելող միջոցառումների վերաբերյալ մոնիտորինգային հաշվետվությունը, որի ձևաչափը ներկայացվում է ***հավելված 4-ում***։
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | **2. Հանրության հետ կապերի և իրազեկման պլան** |
| 1. Հանրության

իրազեկման բարձրացում, բողոքարկման մեխանիզմ | Ազդեցության ենթակա կողմերի և համայնքների թերի իրազեկվածությունը, տեղեկատվության և փոխըմբռնման պակասը կարող է հանգեցնել դժգոհությունների, որի արդյունքում կարող են տեղի ունենալ Ծրագրի ժամկետների հետաձգումներ: | * 1. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ նախատեսվում է իրականացնել հանդիպում ազդակակիր անձանց հետ և տեղեկացնել ԲԱՄ-ի մասին:

Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի և կներդրվի ԲԱՄ-ը` համաձայն որի.Ա: Շինարարական հրապարակում՝ դպրոցի տարածքում, անհրաժեշտ է հիմնել հիմնական կամ շարժական գրասենյակ։Բ: Անհրաժեշտ է տեղադրել ցուցանակներ/ ցուցապաստառներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն շինարար կազմակերպության գրասենյակի գտնվելու վայրի, աշխատանքային ժամերի, պատասխանատու անձանց, ինչպես նաև հեռախոսահամարների մասին, էլեկտրոնային հասցեներ այդ թվում ՀՏԶՀ-ի համապատասխան բաժնի հեռախոսահամարներ, էլեկտրոնային հասցեներ:Գ. Գրասենյակում անհրաժեշտ է պահել բողոքների գրանցամատյան։ Բողոքի գրանցման ձևը տես Հավելված 1-ում:Դ. Անհրաժեշտ է նշանակել սոցիալական հարցերով զբաղվող պատասխանատու անձ, իսկ 15 օրվա ընթացքում պատասխանել դիմորդին հարցի լուծման վերաբերյալ: | ՀՏԶՀԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
| 1. **Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան**
 |
| 1. Հողային աշխատանքներ։

Շինանյութերի փոխադրումներ։Այլ շինարարական աշխատանքներ: | Դպրոցի հարակից տարածքում (մոտ 3-50մ հեռավորության վրա) առկա ազդակիրների` բնակելի տներ և շենքեր, փոքր բիզնեեսի կետեր, տարածքին կից շինություններ, վրա գնահատվում են փոշու և վնասակար գազերի արտանետումներ․* գոյություն ունեցող դպրոցի շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների,
* հողային աշխատանքների, նոր դպրոցի շենքի կառուցման և տարածքի բարեկարգման գործողություններում,
* տրանսպորտային միջոցների երթևեկության, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործման ընթացքում։

Դպրոց հին շենքի ապամոնտաժման և նախագծվող դպրոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքում գնահատվում է աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ:C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\small businesses.jpgC:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\շինություն.jpgC:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\houses.jpgC:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\Photos\20190508_091040.jpgՆախագծվող դպրոցի տարածքում առկա ծառաթփային բուսականության վրա ազդեցություն, մասնավորապես, ազդեցության կենթարկվեն 13 ծառեր, որոնցից 6-ը նախատեսվում է վերատնկել, իսկ 7-ը՝ հատել։C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\Photos\20190508_092910.jpgՆախագծվող դպրոցի տարածքում առկա բուսահողի վրա ազդեցություն:C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\Photos\20190508_091324.jpg | * 1. ***Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում***
		1. Օդի որակի չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում:
		2. Անհրաժեշտ է իրականացնել պարբերական ջրցանում շինհրապարակից փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
		3. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և պահել կուտակված նյութերը հնարավորինս ծածկված վիճակում փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար։
		4. Անհրաժեշտ է սահմանափակել մեքենաների արագությունը (≤30 կմ/ժ) փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով***:***
	2. ***Աղմուկի և թրթռումների կառավարում***
		1. Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:
		2. Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը։
		3. Հաշվի առնելով տարածքին կից բնակելի տների առակայությունը, աղմուկ առաջացնող աշխատանքներն անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին՝ 14:00-18:00:
		4. Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով, որոնց սարքին լինելը ստուգվելու է յուրաքանչյուր օր աշխատանքները սկսելուց առաջ:
		5. Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը։ իսկ մեքենաների կամ խլացուցիչների անսարքինության դեպքում տվյալ մեքենան անհրաժեշտ է դուրս բերել շինհրապարակից։
		6. Անհրաժեշտ է խուսափել թրթռումներ առաջացնող աշխատանքներ կատարելուց, նման աշխատանքների անհրաժեշտության դեպքում խստորեն իրականացնել ցերեկային ժամերին և հետևել ՀՀ թույլատրելի նորմերի մակարդակներում:
		7. Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-րով, այդ թվում՝ ականջակալներով:
	3. **Բուսականության պահպանություն և կառավարում**
		1. Անհրաժեշտ է նախատեսել վնասման ենթակա ծառերի և թփերի պահպանման միջոցառումներ, որպեսզի այդպիսի ծառերը լինեն հեշտությամբ ճանաչելի աշխատողների, տրանսպորտային միջոցների համար և պաշտպանված լինեն շին գործողությունների, թափոնների տեղադրումից, փոշու ազդեցությունից և հնարավոր այլ ազդեցություններից:
		2. Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցության ենթարկված բուսականության պաստառապատում, իսկ ըստ անհրաժեշտության նաև ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակով։
		3. Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության ոռոգման միջոցառումները դպրոցի շինարարության ընթացքում:
		4. Անհրաժեշտ է խուսափել տարածքում այն ծառերի և թփերի հատումից, որոնք ազդեցության չեն ենթարկվում՝ համաձայն նախագծի։
		5. Անհրաժեշտ է իրականացնել դպրոցի կանաչապատման աշխատանքները հաստատված «Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի» համաձայն։
		6. Անհրաժեշտ է բացառել տարածքում առկա հատված բուսականության այրումը:
	4. **Բուսահողի պահպանում և կառավարում**
		1. Անհրաժեշտ է իրականացնել ազդեցության ենթակա հողաբուսաշերտի մերկացում և ժամանակավորապես պահեստավորում/պահպանում հրապարակում նախատեսված վայրում՝ հետագայում տարածքի կանաչապատման աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով:
		2. Հողաբուսաշերտի պահեստավորումը պետք է իրականացնել 2 մ չգերազանցող բարձրությամբ կույտերի տեսքով և պաստառներով ծածկված վիճակում:
		3. Անհրաժեշտ է շինաշխատանքների ընթացքում հնարավորինս բացառել հողային մաերեսների վրա անուղղակի ազդեցություններն, ինչպիսիք են շինթափոնների տեղադրում, կեղտաջրերի/բետոնաջրերի հեռացում և այլ գործողություններ։
		4. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում կառուցել կեղտաջրերի/բետոնաջրերի հեռացման համար նախատեսված ժամանակավոր, պաշտպանիչ թաղանթով մեկուսսացված ավազան (≥5 խ․մ)։ Հնարավոր կեղտաջրերը/բետոնաջրերը հեռացնել նախատեսված ավազանում, որտեղից հետերոգեն մասսայի նստեցումից հետո պարզված ջուրը օգտագործել շին աշխատանքներում, իսկ պինդ զանգվածը՝ պաշտպանիչ թաղանթի հետ միասին, հեռացնել աղբավայր:
 | ՀՏԶՀԿապալառուԿապալառուԿապալառուՀՏԶՀԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու/Դպրոցի տնօրինություն ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակակիր օբյեկտների կառավարման պլան**
 |
| 1. Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակիր օբյեկտների վրա ազդեցություն:
 | Դպրոցի տարածքում առկա ցայտաղբյուրի վրա ազդեցություն։C:\Lusine\ATDF\Schools\3rd batch schools_2019\Աբովյանի N2\Photos\20190508_090948.jpg | * 1. Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական աշխատանքների ընթացքում տարածքում առկա և կից կառույցների վրա հնարավոր ֆիզիկական ազդեցություններից, իսկ շինարարության ընթացքում պատճառված վնասները կվերականգնվեն շինարար կապալառուի կողմից՝ սեփական միջոցներով:
	2. Անհրաժեշտ է խուսափել դպրոցի մերձակայքում առկա կառույցների մոտ մեքենաների/մեխանիզմների կայանումից և ապահովվել վերջիններիս անխափան շահագործումը ։
	3. Հողային աշխատանքների ընթացքում չնախատեսված ենթակառուցվածքների ի հայտ գալու դեպքում անհրաժետ է անմիջապես տեղեկացնել ՀՏԶՀ։
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան**
 |
| 1. Շին հրապարակի կազմակերպում:
 | Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակիր կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա:  | * 1. Շին հրապարակը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես նախագծվող դպրոցի տարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազակակիր տարածքների օգտագործումը առանց համապատասխան թույլտվության:
	2. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակը կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովվի դպրոցին կից բնակելի տների անխափան մոտեցումը:
	3. Անհրաժեշտ է կազմել շին հրապարակի կազմակերպման սխեման, որում նշված կլինեն շարժական տնակի տեղադրման, շին նյութերի պահեստավորման, բուսահողի ժամանակավոր պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղերը և այլն:
	4. Անհրաժեշտ է իրականացնել ժամանակավոր անթափանցելի ցանկապատում ողջ շին-հրապարակի պարագծով:
	5. Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում։
	6. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց հորերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում և բացառել անիմաստ բաց հորերի առկայությունը շինհրապարակում։
	7. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել բաց հորերի տեսանելի կերպով ցանկապատում/նիշահարում և նախազգուշացնող նշանների պարտադիր տեղադրում:
	8. Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված, Իրականացնել շինհրապարակի և մոտեցնող ճանապարհների ամենօրյա մաքրում՝ ցեխի և փոշու տարածումը կանխելու նպատակով:
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու ԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան**
 |
| 1. Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ
 | Դպրոցի մոտեցման ճանապարհների վիճակը գնահատվում է բավարար երթևեկության կազմակերպման համար:Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների վրա գնահատվում են.* երթևեկության խափանումներ
* երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ
* փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ
* հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում
* շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհներին հնարավոր վնասներ։
 | * 1. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով։
	2. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով:
	3. Անհրաժեշտության դեպքում, ձեռնարկել դպրոցի մոտեցման ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգման աշխատանքներ`

ապաhովելով ճանապարհի նախնական վիճակը:* 1. Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերել պետ. մարմիններից շին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիների թույլտվություն։
	2. Շինարարական հրապարակի մուտքերն ու ելքերն անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպես, որ նվազագույնս խոչընդոտեն կից բնակելի տների և շինությունների անցուդարձին, ընդհանուր երթևեկությանը և հասարակական անվտանգությանը։
	3. Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ։
	4. Վարորդները կվերապատրաստվեն ԵԿՊ-ի (Երթևեկության կառավարման պլանը) և անվտանգության վերաբերյալ:
	5. Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված վայրերում:
	6. Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս:
	7. Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի արդյունավետ կլանիչներով և խլացուցիչներով:
	8. Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար:
	9. Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով։
	10. Նախքան շինհրապարակից հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքը կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը կանխելու համար:
	11. Պարբերաբար պետք է ստուգել

հարակիցճանապարհների վիճակը պարզելու համար շինհրապարակից տարածվող ցեխի առկայությունը, իսկ տարածման դեպքում անհրաժեշտ է այն մաքրել: | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան**
 |
| 1. Վտանգավոր

նյութերի օգտագործում և այլարտակարգիրավիճակներիդեպքեր (դժբախտպատահարներ ևայլն) | Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ: | * 1. Անհրաժեշտ է նշանակել **արտակարգ իրավիճակների** համար **պատասխանատու անձ**, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում։
	2. Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը։
	3. Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության

տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում։* 1. Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է Ճիշտ ձևով պահեստավորել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին։
	2. Արտահոսքերի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել աղտոտված հողային զանգվածը՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Աղտոտված հողային զանգվածը պահել և տեղափոխել թույլատրված աղբավայր հատուկ պաշտպանիչ տոպրակներով:
	3. Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան
	4. Քիմիական և այլ, վտանգավոր նյութերն ու վառելանյութը պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է **անանցանելի/ անթափանց հատակով** (ավազե, բետոնե կամ մետաղական հիմքեր) **և պատնեշով**։
	5. Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել **արտակարգ պատահարների** դեպքում **կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները),** **հեռախոսահամարները** պարունակող պաստառների առկայությունը։
	6. Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՀՏԶՀ-ին հաշվետվության հատուկ ձևը լրացնելու միջոցով (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3):
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
| Գործողությունները կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքեր | Աշխատողների մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանիշների առակայության դեպքեր։ | * 1. Անհրաժեշտ է անմիջապես տեղեկացնել Պատասխանատուին աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում։
	2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ աշխատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ (զանգահարելով 8003 համարով)։
	3. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողի անմիջական աշխատանքային տարածքի կամ շփման մակերեսի, օգտագործած գործիքների և անհատական պաշտպանիչ միջոցների (պաշտպանիչ սաղավարտ, արտահագուստ և այլն) անհապաղ ախտահանման միջոցառումներ` հիվանդության ախտորոշման դեպքում։
	4. Անհրաժեշտ է լրացնել արտակարգ պատահարի հաշվետվության ձևը (հավելված 3․) և ներկայացնել ՀՏԶՀ աշխատակցի մոտ հիվանդության ախտորոշման դեպքում։
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան**
 |
| 1. Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ
 | Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից իրենցից պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում: | * 1. Հողային հանույթը և այլ շինարարական աղբը տեղադրել բացառապես տեղական իշխանության կողմից հատկացված վայրում:
	2. Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և երթևեկության խոչընդոտները կանխելու համար։
	3. Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների` պինդ, հեղուկ և վտանգավոր:
	4. Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում փակ/մեկուսացված հատուկ տարաններով:
	5. Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր:
	6. Կենցաղային աղբի հավաքումը և պարբերաբար հեռացումը անհրաժեշտ է իրականացնել թույլատրված աղբավայրում:
	7. Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով:
	8. Անհրաժեշտ է դպրոցի հին շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում առաջացած նյութերը տեսակավորել երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերի և շին-աղբի:
	9. Առաջացած երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերը հեռացնել շինարար կապալառուի պահեստամաս՝այլ աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով, իսկ գոյացած աղբը տեղափոխել համայնքային աղբավայր (տես 10.1 ենթակետ):
	10. Վտանգավոր թափոնների (ասբեստե թիթեղներ և ջարդոններ) հեռացումը անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրվող ուղղեցույցին համաձայն։
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի դասընթացներ**
 |
| 1. Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի վերապատրաստում
 | Թերի իրազեկվածության և տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ: | * 1. Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ՝ այդ թվում թափոնների ճիշտ կառավարման, տարածքը մաքուր պահելու և այլն։
	2. Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է նաև իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների արարողակարգի մասին։
	3. Բոլոր վարորդներին անհրաժեշտ է իրազեկել ԵԿՊ-ի վերաբերյալ:
 | ՀՏԶՀԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | 1. **Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան**
 |
| 1. Շինհրապարակի

վերականգնումըԴպրոցի տարածքի բարեկարգում/կանաչապատում | Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները։ | * 1. Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն։
	2. Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները, ինչպես նաև ցայտաղբյուր-հուշարձանի ապամոնտաժման ւ վերատեղադրման աշխատանքները։
	3. Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը։
	4. Անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՏԶՀ-ի կողմից մշակված ընդունման- հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները։
	5. Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն տարածքի կանաչ գոտիների բարեկարգման նախագծի համաձայն:
 | ԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառուԿապալառու |  |  |
|  | **ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ** |
| 1. Թերությունների

վերացման աշխատանքներ | Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները | * 1. Անհրաժեշտ է ապահովել տնկված կանաչ զանգվածի 90% կպչողականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ բուսատեսակները:
 | Դպրոցի տնօրինություն/Կապալառու |  |  |
| 1. Բուսականության

վերականգնում | Բուսականությունը չիաճում սպասվածինհամաձայն | * 1. Անհրաժեշտ է ներառել Ծրագրի համար նախատեսված բուսականությունը դպրոցի կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում:
	2. Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումներ:
 | Դպրոցի տնօրինություն, ՀՏԶՀ,Դպրոցի տնօրինություն |  |  |
| 1. Բնապահպանական աուդիտ
 |  | * 1. Իրականացնել հետշինարարական բնապահպանական աուդիտ:
 | ՀՏԶՀ |  |  |

|  |
| --- |
| **Աղյուսակ2: Բնապահպանական կառավարման պլան՝ մոնիտորինգ** |
| **Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը** | **Մոնիտորինգի****ենթակա****պարամետրեր** | **Մոնիտորինգի կետեր** | **Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ** | **Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ** | **Պատասխանատուներ** | **Մոնիտորինգի հաճախականություն** |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** |
| 1. Աշխատանք

ունենալուհնարավորություններ | Աշխատուժը համալրված է տեղացիբնակիչներից, կանանցից և ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներից | Բոլոր շինարարական տեղամասերը | Փաստաթղթերիստուգում այդ թվում՝կապալառուի կողմիցաշխատատեղեր, նախատեսված ենտեղաբնակաշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների ևկանանց համար  | Կապալառուի կողմից աշխատանքի ընդունված տեղաբնակաշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների ևկանանց թիվը | ՀՏԶՀՎԽ | Կսահմանվի Կապալառուի կողմից աշխատուժի համալրման պլանի մեջ դիտարկել շինարարական գործողությունների մոբիլիզացիոն փուլում |
| 1. Հասարակական լսումներ և կապը հանրության հետ
 | Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարությանփուլերի վերաբերյալԱզդակիր կողմերիտեղեկացվածություն Ծրագրի Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմիվերաբերյալ | Բոլոր շին տեղամասեր | Փաստաթղթերի ստուգումներ: ՇինարարականտեղամասերիստուգայցերՀանրային լսումներԲողոքներիգրանցամատյանիստուգումներ | Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմն իրականացվելէ ԲԳՈՒՇ-ում նկարագրված բոլոր պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան  | ՀՏԶՀ | Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ։ԲԱՄ-ը՝ կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 1. Տարածքի

մաքրում բուսականությունից | Տարածքի մաքրումը բուսականությունից հնարավորինս նվազագույնի էհասցվածՇինհրապարակիմերձակայքի բուսականությունըպաշտպանված է | Բոլոր շին տեղամասեր | Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում Շին. հրապարակի ստուգայցեր | Հատված թփերիգրանցամատյանը առկա է | ՀՏԶՀ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 1. Շրջակա

միջավայրիպահպանություն | Նստվածքների առաջացում Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներԱղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացում | Բոլոր շին տեղամասեր։Շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ | Ակնադիտական ստուգումներշինհրապարակի ստուգայցերի միջոցով։Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում։Փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում և վերլուծություն բողոքների առկայության դեպքում: | Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը։Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում։ | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 5. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր  | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծը և կառավարումը: | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություններ: | Փաստաթղթերի ստուգում։ Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրերի ստուգայցեր  | Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու վայրը և հատակագիծը համապատասխանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրվածին և Տարածքի կառավարման պլանին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը | ՀՏԶՀ ՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 6. Երթևեկության ևմոտեցման ուղիների կառավարումը | Երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը։ Դպրոցներին, դասերին և հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարություննեըը ևանվտանգության հարցերը Ճանապարհներին և այլ կառույցներին՝ հատկապես ջրահեռացաման համակարգերին պատճառվող վնասներ: | Ճանապարհների օգտագործում,սարքավորումների և Նյութերիտեղափոխության համար։Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը | Փաստաթղթերի ստուգումՇինհրապարակ կատարած ստուգայցեր | Երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությունը Պլանի մասնագրերին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը | ՀՏԶՀՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 7. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում | Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր | Բոլոր շինարարական տեղամասերը | Փաստաթղթերի ստուգումՇինհրապարակ կատարած ստուգայցեր | Պատահարների դեպքում պատահարների հաշվետվության ձևը լրացաված է: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան: | ՀՏԶՀՎԽ | Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան |
| 8. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում | Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում  | Բոլոր շինարարական տեղամասերը  | Փաստաթղթերի ստուգում։Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր: | Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգներին համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է: |  |  |
| 9. Շինհրապարակիվերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում | Շինհրապարակըմաքրված է, նութերը և թափոնները հեռացված են: Բոլոր մակերեսները, այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են:Շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է: | Տեղամասեր կատարած ստուգայցեր | Շինհրապարակի վերա-կանգնման,կանաչապատման և բուսականությանվերականգն-մանպլանն առկա է: Բոլորմակերեսները այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը: | Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից: Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանում են նախագծի կանաչապատման պլանին:Ապահովված է թփերի90% կպչողականությունը | ՀՏԶՀՎԽ |  |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈՒԼ** |
| 10.Թերությունների վերացման աշխատանքներ | Աղմուկի, օդի աղտոտիչների և այլ բնապահպանական ազդեցություններ | Դպրոցի տարածքի սահմաններում | Բողոքներ զգայուն ընկալիչների կողմից  | Բողոքների դեպքում՝ աղմուկի և թրթռումների, օդի որակի չափագրումներ ստուգելու համար համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին | ՀՏԶՀ |  |
| 11.Տարածքի բարեկարգում | Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ | Կանաչապատման բոլոր տեղամասերը | Ստուգայցեր | Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ | ՀՏԶՀԴպրոցի տնօրինություն |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Դիմումը ներկայացնելու ամիս/ ամսաթիվը** | **Դիմողի անուն/ ազգանունը** | **Դիմողի կարգավիճակը****(դպրոցի դասատու, աշակերտ, ծնող, հարևան, ձեռնարկատեր, այլ)** | **Բողոքի/առաջարկի բովանդակությունը** | **Դիմողի ստորագրությունը** | **Դիմումի կարգավիճակը****(լուծված/ ընթացքում/ փոխանցված ՀՏԶՀ-ին/ չլուծված)**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՅՑԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎ**

**Մեղմացնող միջոցառումների և ստուգայցի մոնիտորինգի մասին հաշվետվություն N**

**Նախագիծ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Իրականացնող գործակալություն:**

**Ստուգման տեղամասը:**

**Կապալառու:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Եղանակային պայմանները ստուգայցի պահին:**

**Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ամսաթիվ:**

**Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ:Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն**

|  |
| --- |
| ***Նախագծման փուլ*** |
| **Շինարարական գործողություն**  |  | **Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ)** | **Մեղմացման միջոցառում իրականացված է****Այո/ Ոչ/ ՈԿ** | **Պատասխանատու** | **Ուղղիչ գործողության պահանջ (ՈւԳՊ) այդ թվում վերջնաժամկետ**  | **Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը** **(ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)** |
| Նախնական գնահատման հայտ (ՆԳՀ) |  | Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** |  |  |
| Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայր |  | Թափոնների և շինարարական աղբի տեղադրման թույլտվությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** |  |  |
| Ծառերի և թփերի հատում |  | Ծառերի հատման թույլտվությունն առկա է |  | **ՀՏԶՀ** |  |  |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** |
| **Շին հրապարակ: ընդհանուր պահանջներ** |
| **Բնապահպանական կառավարում. բնապահպանական թիմ, առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բողոքների անդրադարձի մեխանիզմ** |
| **Շինարարական գործողություն**  |  | **Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ ԲԿՊ)** | **Մեղմացման միջոցառում իրականացված է****Այո/ Ոչ/ ՈԿ** | **Պատասխանատու** | **Ուղղիչ գործողության պահանջ ՈւԳՊ այդ թվում վերջնաժամկետ**  | **Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը** **(ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)** |
| ***Բնապահպանական պատասխանատուներ*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Բնապահպանական/ առողջության և աշխատանքի անվտանգության պատասխանատուն նշանակված է և ներկա է շին հրապարակում: |  |  |  |  |
| **Կառավարման միջոցառումներ** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Դպրոցի սահմաններից դուրս այլ տարածքների օգտագործումը բացառված է, այդ թվում՝ ճամբարներ, ավտոկայանատեղեր և այլն: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Ծառերի հատումն իրականացված է թույլտվությանը համապատասխան: Այլ բուսականությունը համապատասխան կերպով պաշտպանված է: |  |  |  |  |
| ***Առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Նախազգուշացնող նշաններն ու ցանկապատումն ապահովված է բոլոր բաց հորերի և շին հրապարակի շուրջը: |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  | Բաց հորերի հետլիցքն իրականացված է կարճ ժամկետներում: Անիմաստ բաց հորեր չեն նկատվել: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Կողմնակի անձանց (հատկապես աշակերտների) մուտքը շին հրապարակ հուսակլի արգելափակված է |  |  |  | . |
| Բոլոր գործողությունները |  | Բանվորներն ու ղեկավար անձնակազմն ապահովված են և կրում են արտահագուստ. և անհրաժեշտության դեպքում՝ անձնական պաշտպանիչ միջոցներ ԱՊՄ |  |  |  |  |
| Ասբեստի նյութեր պարունակող կառույցների ապամոնտաժում |  | Աշխատանքներն իրականացվում են ԲՆ կողմից տրամադրված Ուղեցույցին համապատասխան Վտանգավոր նյութերի հետ աշխատող անձնակազմն ապահովված է և կրում է ԱՊՄ : |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Ծրագրի և իրականացնող մարմինների մասին տեղեկատվական ցուցանակը տեղադրված է: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Աշխատողներն ապահովված են անհրաժեշտ սանիտարա հիգիենիկ պայմաններով. խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, զուգարան, և այլն: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Առաջին բուժ օգնության դեղատուփն առկա է և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Կրակմարիչն առկա է, գտնվում է գործածման համար պատրաստ վիճակում և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Օրվա մութ ժամերի լուսավորումն ապահովված են: |  |  |  |  |
| ***Արտակարգ իրավիճակների պլան*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու անձը ներկա է շին հրապարակում: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերի պաստառը կոնտակտային տվյալներով առկա է, թարմացված է և փակցված է տեսանելի վայրում շին հրապարակի մի քանի հատվածներում: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Պատահարների մասին հաշվետվությունը ներկայացված է: |  |  |  |  |
| ***Բնապահպանական/ աշխատանքի անվտանգության դասընթացներ*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Աշխատողներն ուսուցանված են ՆԳՀ/ ԲԿՊ-րի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Աշխատողներն ուսուցանված են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու ընթացակարգերի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Աշխատողները ստացել են աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորումը աշխատանքը սկսելուց առաջ և համապատասխան գրառումներն առկա են գրանցամատյանում: |  |  |  |  |
| ***Շին հրապարակի մաքրություն*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Շին հրապարակը և մոտեցնող հասարակական ճանապարհները պահվում է մաքուր վիճակում և զերծ է շին և կենցաղային աղբից |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Տեղադրված են աղբամաններ կենցաղային աղբի հավաքման համար  |  |  |  |  |
| ***Կապը հանրության հետ և բողոքներին անդրադարձման մեխանիզմ՝ բնապահպանական հարցեր*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Տեղի են ունեցել շին աշխատանքների, բնապահպանական ազդեցությունների և մեղմացնող միջոցառումների մասին հանդիպումներ ազդակիր անձանց հետ: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Բողոքների գրանցամատյանը վարվում է և առկա է շին հրապարակում: Նախորդ ստուգայցի ժամանակ նկատված բողոքները լուծված են: |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Դպրոցի տնօրինությունը և այլ ազդակիրները զգուշացված են հնարավոր անհարմարությունների մասին. ջրի, էլեկտրականության ժամանակավոր դադարների և այլն: |  |  |  |  |
| ***Բնապահպանական պարամետրեր. Փոշու հսկողություն*** |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  | Բեռնատարներն փոխադրումներն իրականացնում են փակ ծածկով: |  |  |  |  |
|  | Շին հրապարակը պարբերաբար ջրցանվում է: |  |  |  |  |
|  | Սարքավորումներն ու մեքենաներն ապահովված են արտանետվողգազերի կլանիչներով: |  |  |  |  |
| ***Աղմուկի մակարդակի հսկողություն*** |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ  |  | Շին աշխատանքների աղմուկի մակարդակը գտնվում է մոտակա ընկալիչների համար ընդունելի սահմաններում |  |  |  |  |
|  | Սարքավորումներն ապահովված են սարքին խլացուցիչներով |  |  |  |  |
|  | Աղմակահույց աշխատանքներն իրականացվում են դասերից հետո և օրվա ցերեկային ժամերին |  |  |  |  |
| ***Թրթռումների մակարդակի հսկողություն*** |
| Շին տեխնիկայի աշխատանքներ |  | Թրթռումների ուժգնությունն ու ժամանակահատվածը հսկվում են |  |  |  |  |
|  ***Կեղտաջրերի հսկողություն***: |
| Հեղուկ նյութերի օգտագործման աշխատանքներ |  | Արտահոսքերը կառավարվում են պատշաճ ձևով |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  | Նստվածքներով հագեցած կեղտաջրերը հսկվում են |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում |  | Ջրահեռացման համակարգերը և ջրային այլ ուղիները խցափակված չեն նստվածքներով և պաշտպանված են  |  |  |  |  |
| Մեքենաների գործածությամբ աշխատանքներ |  | Բեռնատարների անիվները մաքրվում են մինչև շին հրապարակի լքելը և հասարակական ճանապարհներ մուտք գործելը |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ |  | Հողային հանույթը հեռացված է շին հրապարակից կամ կանոնավոր կուտակված է հատուկ հատկացված ժամանակավոր կուտակման վայրում  |  |  |  |  |
| ***Շինարարական աղբի և թափոնների կառավարում*** |
| Շին աղբի հեռացում |  | Շին աղբը և թափոնները տեղադրված են սահմանված վայրում |  |  |  |  |
| Հողային աշխատանքներ, կառույցների և ենթակառուցվածքների քանդում և ապամոնտաժում  |  | Անվտանգ թափոնները (հողային հանույթը, քարերը, բետոնե և մետաղական մասերը, այլ) կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |
| Վտանգավոր նյութեր՝ այդ թվում ասբեստ պարունակող նյութեր պարունակող կառույցների քանդում կամ ապամոնտաժում |  | Վտանգավոր թափոնները (այդ թվում ասբեստ պարունակող)կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |
| Քիմիկատների, վառելիքի, քսանյութերի, յուղի օգտագործմամբ գործողություններ |  | Հեղուկ թափոններն ու արտահոսքերը, աղտոտված հողը կառավարվում ենԹԿՊ համապատասխան |  |  |  |  |
| ***Շինարարական աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր*** |
| Տարածքի օգտագործում  |  | Տարածքի օգտագործման համար բոլոր թույլտվություններն առկա են |  |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  | Տարածքի օգտագործման համար ՏԿՊ-րն առկա են |  |  |  |  |
| Տարածքի օգտագործում |  | Տարածքի օգտագործումը համապատասխանում է ՏԿՊ-ին |  |  |  |  |
| ***Տարածքի վերականգնում (այդ թվում՝ թափոնավայրերի)*** |
| Բոլոր գործողությունները |  | Տարածքը մաքրված է բոլոր թափոններից և շինարարական աղբից  |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Տարածքից հեռացված են բոլո մեքենաներն ու սարքավորումները, ինչպես նաև ապամոնտաժված ժամանակավոր օժանդակ կառույցները |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Հարակից հասարակական ճանապարհները վերականգնված և մաքրված են |  |  |  |  |
| Բոլոր գործողությունները |  | Կանարապատ տարածքի խնամքն իրականացվում է |  |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Պատահարի ամիս/ ամսաթիվը** | **Պատահարի նկարագրությունը** | **Պատահրի վերացման միջոցառումները**  | **Միջոցառումների ժամկետները և պատասխանատուն** | **Պատահրի վերացման կարգավիճակը** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID19) տարածման կանխարգելման միջոցառումների մոնիտորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն**

**Նախագիծ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Իրականացնող կազմակերպություն:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Շինարարական տեղամաս:**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Կապալառու:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ամսաթիվ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի՝ միջոցառումների պատասխանատուի մասնակցությամբ: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն/** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Կանխարգելիչ միջոցառումը (ըստ ԲԿՊ-ի)** | **Իրականացման կարգավիճակը (հաստատել նկարով, գրանցաթղթով և այլն)։ Այո/ՈՉ** | **Իրականացման հաճախականությունը** |
| ***Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր կանոններ*** |
|  | Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուն նշանակված է։ |  |  |
|  | Իրականացվում է հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց։ |  |  |
|  | Օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամանը առկա է։ |  |  |
|  | Շին.հրապարակի տեսանելի վայրերում առկա է COVID19-ի և հիմնական պաշտպանական միջոցների կիրառման մասին պաստառները։ |  |  |
|  | Հրապարակում պահվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ ամենաքիչը գրանցվում է․* ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավվածությունը (այո/ոչ)
* բնորոշ սիմպտոմների առկայությունը (այո/ոչ) ։
 |  |  |
|  | Կազմակերպվում են հրապարակի աշխատանքային տարածքների, գործիքների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների մաքրման և ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակում։ |  |  |
|  | Աշխատակիցների հանդիպում-քննարկումները իրականացվում են բացօթյա տարածքում և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը (1.5-2 մ)։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում առկա են ախտահանիչներով տարողություններ և անձեռոցիկներ։ |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակը ապահովված է ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող ջուր, կառավարման ծորակներով օճառներ (դրա անհնարինության դեպքում՝ անմիջապես ապահովվում է ախտահանման հեղուկով)։ |  |  |
| ***Կանխարգելման կանոններ*** |
|  | Իրականացվում է աշխատողների ջերմաչափում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին, և կատարվում է համապատասխան նշումը գրանցամատյանում: |  |  |
|  | Սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ բացառվում է: |  |  |
|  | Շինարարական հրապարակում աշխատողները ապահովված են և պարտադիր կրում են պաշտպանիչ դիմակներ և այլ անհրաժեշտ ահատական պաշտպանիչ միջոցներով։ |  |  |
|  | Սնվելու համար ապահովվում է ջրով և օճառով լվացվելու և ձեռքերի ախտահանման հնարավորությամբ տարածք, որտեղ ևս պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը։ Ընդմիջումը իրականացվում է սահմանափակ թվով մարդկանցով՝ նախապես պլանավորված գրաֆիկով։ |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանվում են նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, աշխատանքային տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանվում է նախքան աշխատանքի մեկնարկը: |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառվում է անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, իսկ համատեղ օգտագործվող գործիքները աղտահանվում են մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս։ |  |  |
|  | Բացառվում է շինարարական աշխատանքների իրականացումը, եթե տվյալ բնակելի տարածքում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակ կամ կան մեկուսացման ռեժիմում գտնվող բնակիչներ: Անհետաձգելի շինարարական աշխատանքների դեպքում շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողներն աշխատում են ձեռնոցներով, պաշտպանիչ արտահագուստով և դիմակներով։ |  |  |
| ***Կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքում իրականացված միջոցառումները*** |
|  | Աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3oC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում վերջինիս մասին անհապաղ տեղեկացրել է պատասխանատուին։ |  |  |
|  | Ձեռնարկվել են միջոցառումներ աշատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 հեռախոսահամարով։ Լրացվել և ՀՏԶՀ է ներկայացվել արտակարգ պատահարի ձևը։ |  |  |
|  | Ապահովվել է անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ շփման մակերեսի, գործիքների, սարքավորումների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների (սաղավարտ, ակնոց, գոտի և այլն) և արտահագուստի անհապաղ ախտահանումը։ |  |  |